15N Pixj Pr (red-pos./green-neg.) vs. Pfr (blue-pos./black-neg.) @ 600 MHz 25 C

12.0 11.5 11.0 10.5 10.0 9.5 9.0 8.5 8.0 7.5 7.0 6.5 6.0

1H ppm

133 132 131 130 129 128 127 126 125 124 123 122 121 120 119 118 117 116 115 114 113 112 111 110 109 108 107 106 105 104 103

1 5 N p p m